# 2 PRIEDAS. PASIŪLYMO FORMA

2017-\_\_-\_\_

**DĖL FURGONŲ**  **PIRKIMO FINANSINĖS NUOMOS BŪDU**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas  (*jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus*) |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Atsakingo asmens vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuomojamų automobilių pavadinimas (kategorija, modelis) | Kiekis,  vnt. | Automobilio kaina (1 vnt.) be PVM | Automobilių kaina  Eur be PVM | Automobilių kaina  Eur su PVM | Pradinė įmoka, Eur (25 proc. nuo prekių kainos su PVM) | 1 vieneto vieno mėnesio finansinės nuomos įmoka, EUR *(grąžinama dalis + palūkanos)* | Automobilių pasiūlymo kaina, EUR su PVM |
| ***a*** | ***b*** | ***c*** | ***d = b\*c*** | ***e = d\*21 proc*** | ***f = e\*25 proc*** | ***g*** | ***h = (f+b\*g\*60 mėn.)*** |
| *Didieji furgonai su sėdimomis vietomis*  *(Automobilių pavadinimas, kategorija, modelis)* | *14* |  |  |  |  |  |  |
| *Vidutinis furgonas su 3 sėdimomis vietomis*  *(Automobilio pavadinimas, kategorija, modelis)* | *1* |  |  |  |  |  |  |
| ***Bendra visų 15 automobilių pasiūlymo kaina su PVM\**** | | | | | | |  |

\*Pastaba: Bendra pasiūlymo kaina skaičiuojama sumuojant visų 15 automobilių pradinės įmokos sumą ir 60 mėnesių įmokų sumą.

**Pasiūlymo vertinimui bus naudojama kaina EUR su PVM.**

**Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM ...................................** (skaičiais ir žodžiais).

Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant:

22.1. automobilio registraciją;

22.2. pirmą valstybinę techninę apžiūrą;

22.3. transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) privalomąjį draudimą vienam mėnesiui;

22.4. automobilio garantinį remontą;

22.5. visus mokesčius ir rinkliavas, kurie galioja pirkimo sutarties sudarymo dieną.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **N1 klasės,** Didžiųjų furgonų su sėdimomis vietomis, **14 vnt.** | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Privalomi reikalavimai** | **Atitikimas privalomiems reikalavimams (TAIP/NE)** | **Siūlomo rodiklių reikšmės, dydis** | **Nuoroda į rodiklio patvirtinimą įrodantį dokumentą** |
| 1. | Automobilių rūšis – dideli furgonai, N1 |  |  |  |
| 2. | Automobilių skaičius –14 |  |  |  |
| 3. | Automobilių pagaminimas – automobiliai nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |  |  |  |
| 4. | Kėbulo tipas– didelis furgonas su metaliniu kėbulu  Pertvara tarp keleivių ir krovinės dalies turi būti, standi ir vientisa (krovininė dalis turi būti pilnai uždara) |  |  |  |
| 5. | Bendra automobilio masė – ne daugiau 3500 kg |  |  |  |
| 6. | Krovininė dalis –ilgis ne mažiau 300 cm, aukštis ne mažiau 200 cm, plotis ne mažiau 170 cm  Krovininis skyrius – be langų |  |  |  |
| 7. | Ratų bazė – viengubi galiniai ratai |  |  |  |
| 8. | Ratų išmatavimai – ne mažiau kaip R16 |  |  |  |
| 9. | Durelių skaičius – ne mažiau kaip 4.  Slankiojančios dešinės pusės šoninės durys su langu, vairuotojo pusėje priešais stumdomas duris – langas, langai tamsinti  Antros eilės langai abiejose pusėse atveriami arba su orlaide  Galinės durys suveriamos iš dviejų dalių be langų  Galinės durys atsidarančios ne mažiau kaip 250 laipsnių kampu |  |  |  |
| 10. | Kėbulo spalva – oranžinė, spalvos kodas derinamas su laimėtoju |  |  |  |
| 11. | Variklis bei transmisija – variklis turi atitikti Euro 6 standartą.  Variklio galingumas ne mažiau kaip 95 kW.  Variklio darbinis tūris ne mažiau kaip 1900 cm3.  Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų.  Vidutinės degalų sąnaudos ne daugiau kaip 9 l/100 km. |  |  |  |
| 12. | Varantysis tiltas – Pavara: varomi galiniai, priekiniai arba visi keturi |  |  |  |
| 13. | Pavarų dėžės tipas – Mechaninė ne mažiau kaip 5 laipsnių į priekį arba automatinė |  |  |  |
| 14. | Kuro tipas – dyzelinas |  |  |  |
| 15. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų –  ne mažiau kaip 6  Visos sėdimos vietos įrengtos automobilio gamintojo gamykloje |  |  |  |
| 16. | Oro pagalvės – vairuotojo saugos oro pagalvė |  |  |  |
| 17. | Automobilio valdymo saugumo sistemos – stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).  Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai |  |  |  |
| 18. | Audiosistema – gamyklinis radijo imtuvas su antena, garsiakalbiais, USB ir laisvų rankų telefono įranga (Bluetooth) |  |  |  |
| 19. | Veidrodėliai – elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai |  |  |  |
| 20. | Salono šildymas ir vėdinimas – programuojamas degalus naudojantis šildytuvas keleivių salono šildymui |  |  |  |
| 21. | Užraktas – nuotoliniu būdu valdomas gamyklinis centrinis durų užraktas |  |  |  |
| 22. | Automobilio pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos |  |  |  |
| 23. | Automobilio komplektacija – automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje  Automobilis pateikiamas su sezoną atitinkančiu padangų komplektu.  Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, domkratas, raktas ratų varžtams atsukti, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.  Atsarginis ratas (toks pats kaip sumontuoti ant automobilio).  Guminių kilimėlių komplektai priekiui ir galui.  Elektra pakeliami priekiniai vairuotojo ir keleivio langai.  Gamykliniai priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai.  Apsauginė krovininės dalies grindų danga.  Rutulinis priekabos tempimo įtaisas su elektros instaliacijos jungtimi.  Galiniai purvasaugiai.  Vairo stiprintuvas.  Elektroninis imobilizatorius.  GPS kontrolės ir apskaitos sistema turinti galimybę integruotis į Ecofleet sistemą. Derinama su laimėtoju |  |  |  |
| 24. | Garantija – ne mažiau kaip 5 metams ar 100 tūkst. km ridos. Gamintojas turi suteikti antikorozinę (kiauryminio prarūdijimo) kėbulo garantiją ne mažiau kaip 10 metų |  |  |  |
| 25. | Pristatymo adresas – tiekėjo prekybos automobiliais vieta Vilniaus mieste. Tuo atveju, jei tiekėjas neprekiauja automobiliais Vilniuje, jis privalo savo sąskaita užtikrinti automobilių pristatymą į Vilniaus miestą adresu Eigulių g. 32 su perkančiąja organizacija suderintu laiku |  |  |  |
| 26. | Einamasis techninis aptarnavimas – privalomieji gamintojo techninio aptarnavimo intervalai – ne dažniau kaip kas 40 000 km |  |  |  |
| 27. | Papildomi reikalavimai – automobilis privalo turėti (COC) sertifikatą.  Automobilis turi būti pritaikytas ekspolatuoti šiaurės Europos sąlygomis.  Garsinė apsaugos sistema turi atitikti KASKO draudimo reikalavimus.  Automobilio registracija.  Pirmoji techninė apžiūra. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **N1 klasės,** Vidutinio furgono su 3 sėdimomis vietomis, **1 vnt.** | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Privalomi reikalavimai** | **Atitikimas privalomiems reikalavimams (TAIP/NE)** | **Siūlomo rodiklių reikšmės, dydis** | **Nuoroda į rodiklio patvirtinimą įrodantį dokumentą** |
| 1. | Automobilio rūšis – vidutinis furgonas, N1 |  |  |  |
| 2. | Automobilių skaičius–1 |  |  |  |
| 3. | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |  |  |  |
| 4. | Kėbulo tipas – vidutinis furgonas su metaliniu kėbulu |  |  |  |
| 5. | Bendras ilgis, cm – iki 515 cm |  |  |  |
| 6. | Krovininė dalis – krovininės dalies ilgis ne mažiau kaip 255 cm.  Krovininis skyrius be langų.  Pertvara tarp keleivių ir krovinės dalies turi būti metalinė, standi ir vientisa (krovininė dalis turi būti pilnai uždara) |  |  |  |
| 7. | Automobilio aukštis, cm – ne daugiau kaip 210 cm |  |  |  |
| 8. | Ratų išmatavimai – ne mažesni kaip R15 |  |  |  |
| 9. | Durelių skaičius – ne mažiau 4.  Slankiojančios krovinių skyriaus šoninės durys dešinėje pusėje. Galinės durys suveriamos iš dviejų dalių |  |  |  |
| 10. | Kėbulo spalva – juoda, spalvos kodas derinamas su laimėtoju |  |  |  |
| 11. | Variklis bei transmisija – variklis turi atitikti Euro 6 standartą.  Variklio galingumas ne mažiau kaip 95 kW.  Variklio darbinis tūris ne mažiau kaip 1900 cm3.  Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų.  Vidutinės degalų sąnaudos ne daugiau kaip 7.0 l/100 km |  |  |  |
| 12. | Varantysis tiltas – priekiniai arba galiniai varomi ratai |  |  |  |
| 13. | Pavarų dėžės tipas – mechaninė ne mažiau kaip 5 laipsnių į priekį |  |  |  |
| 14. | Kuro tipas – dyzelinas |  |  |  |
| 15. | Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų – sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) – 3 vietos.  Visos sėdimos vietos įrengtos pirmoje eilėje  Visos sėdimos vietos įrengtos automobilio gamintojo gamykloje |  |  |  |
| 16. | Oro pagalvės – vairuotojo saugos oro pagalvė, priekinio keleivio oro saugos pagalvė  Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės.  Užuolaidinės vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės |  |  |  |
| 17. | Automobilio valdymo saugumo sistemos – stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).  Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai |  |  |  |
| 18. | Audiosistema – gamyklinis radijo imtuvas su antena, garsiakalbiais, USB ir laisvų rankų telefono įranga (Bluetooth) |  |  |  |
| 19. | Veidrodėliai – elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai |  |  |  |
| 20. | Salono šildymas ir vėdinimas – oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema |  |  |  |
| 21. | Užraktas –2 raktai su nuotoliniu būdu valdomu gamykliniu centriniu durų užraktu |  |  |  |
| 22. | Automobilio pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos |  |  |  |
| 23. | Automobilio komplektacija – automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje  Automobilis pateikiamas su sezoną atitinkančiu padangų komplektu. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, domkratas, raktas ratų varžtams atsukti, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Atsarginis ratas (toks pats kaip sumontuoti ant automobilio). Guminių kilimėlių komplektas. Elektra pakeliami priekiniai vairuotojo ir keleivio langai. Gamykliniai priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai. Apsauginė krovininės dalies grindų danga. Vairo stiprintuvas. Elektroninis imobilizatorius.GPS kontrolės ir apskaitos sistema turinti galimybę integruotis į Ecofleet sistemą. Derinama su laimėtoju. |  |  |  |
| 24. | Garantija – ne mažiau kaip 3 metams ar 100 tūkst. km ridos.  Gamintojas turi suteikti antikorozinę (kiauryminio prarūdijimo) kėbulo garantiją ne mažiau kaip 10 metų |  |  |  |
| 25. | Pristatymo adresas –tiekėjo prekybos automobiliais vieta Vilniaus mieste. Tuo atveju, jei tiekėjas neprekiauja automobiliais Vilniuje, jis privalo savo sąskaita užtikrinti automobilių pristatymą į Vilniaus miestą adresu Eigulių g. 32 su perkančiąja organizacija suderintu laiku |  |  |  |
| 26. | Einamasis techninis aptarnavimas – privalomieji gamintojo techninio aptarnavimo intervalai – ne dažniau kaip kas 40 000 km |  |  |  |
| 27. | Papildomi reikalavimai –automobilis privalo turėti (COC) sertifikatą  Automobilis turi būti pritaikytas ekspolatuoti šiaurės Europos sąlygomis.  Garsinė apsaugos sistema turi atitikti KASKO draudimo reikalavimus.  Automobilio registracija.  Pirmoji techninė apžiūra |  |  |  |

Informacija apie subtiekėjus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas ir adresas** | **Numatomos tiekti prekės, teikti paslaugos** | **Sutarties dalis (apimtis eurais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus** |
|  |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** |
|  |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)\*** | **Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)\*** |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 dalimi.

Pasiūlymą užtikriname Pirkimo dokumentuose nurodytomis priemonėmis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pasiūlymas galioja iki 20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo) ( parašas) ( vardas ir pavardė)*