**Hidraulinių žarnų ir komponentų**

**TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS**

1. **BENDRA INFORMACIJA**
2. Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (įmonės kodas 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius, tel. (8 5) 215 2089, faksas (8 5) 215 2104 numato atlikti **hidraulinių žarnų ir komponentų** pirkimą.
3. Hidraulinių žarnų ir komponentų tiekėjo gamybos padalinys privalo būti Vilniaus miesto ribose.
4. Tiekėjo darbo laikas – 24 val. per parą ir 7 dienos per savaitę.
5. Pirkimo būdas – supaprastintą mažos vertės pirkimas, skelbiamas centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

### Perkančiosios organizacijos darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

### techniniais klausimais – UAB „Grinda“ vyr. mechanikas Aleksandras Semigradskis, mob. tel. 8 699 47930, el. paštas a.semigradskis@grinda.lt

### viešųjų pirkimų procedūrų klausimais Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Ingrida Kumštienė, tel. (8 5) 235 6098, faks. (8 5) 215 2104, el. paštas i.kumstiene@grinda.lt

### Pastabas bei pasiūlymus dėl techninės specifikacijos projekto galima teikti CVP IS priemonėmis, paštu, faksu, el. paštu arba per kurjerį.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Numatomas pirkti kiekis** |
| 1 | Antgalis DKOL Ø 06 | vnt. | 30 |
| 2 | Antgalis DKOL Ø 08 | vnt. | 50 |
| 3 | Antgalis DKOL Ø 10 | vnt. | 100 |
| 4 | Antgalis DKOL Ø 013 | vnt. | 200 |
| 5 | Antgalis DKR0 Ø 06 | vnt. | 30 |
| 6 | Antgalis DKR0 Ø 08 | vnt. | 50 |
| 7 | Antgalis DKR0 Ø 10 | vnt. | 50 |
| 8 | Antgalis DKR0 Ø 13 | vnt. | 50 |
| 9 | Antgalis DKR0 Ø 25 | vnt. | 50 |
| 10 | Aukšto slėgio hidraulinė žarna 2SN 450 bar; 6 mm | m | 50 |
| 11 | Aukšto slėgio hidraulinė žarna 2SN 420 bar; 8 mm | m | 50 |
| 12 | Aukšto slėgio hidraulinė žarna 2SN 385 bar; 10 mm | m | 100 |
| 13 | Aukšto slėgio hidraulinė žarna 2SN 345 bar; 13 mm | m | 200 |
| 14 | Aukšto slėgio hidraulinė žarna 2SN 280 bar; 19 mm | m | 200 |
| 15 | Aukšto slėgio hidraulinė žarna 2SN 200 bar; 25 mm | m | 50 |
| 16 | Hidraulinis siurblys XPI 410523780 | vnt | 3 |
| 17 | Hidraulinis siurblys XPI 500523770 | vnt | 4 |
| 18 | Hidraulinis siurblys XPI 630523760 | vnt | 4 |
| 19 | Hidraulinis variklis EPMS 200 C | vnt | 1 |
| 20 | Hidraulinis variklis EPRM160 CD | vnt | 1 |
| 21 | Hidraulinis variklis EPRM 250CD | vnt | 1 |
| 22 | Srauto reguliatorius VEMTKAVC2M33 | vnt | 8 |
| 23 | Hidraulinės žarnos 2SN gamyba | vnt | 500 |

Vyr. mechanikas Aleksandras Semigradskis